

Uživatelský manuál

**Popis zámku**

Čelní panel




Indikátor odemčení



Indikátor slabé baterie

**Práce se zámkem**

Zamykání a odemykání


Odemykání:

1. Zadejte výchozí uživatelské heslo „1234+OK“ nebo výchozí administrátorské heslo „4321+OK“
2. Zazní zvukový signál a rozsvítí se indikátor odemčení
3. Otočte otočným kolečkem během 3 vteřin ve směru hodinových ručiček, abyste zámek odemkli

Zamykání:

1. Otočte otočným kolečkem proti směru hodinových ručiček, abyste zámek zamkli

* Poznámka: V případě špatného zadání kódu se 3x rozezní zvukový signál a na cca 1 minutu je zámek zablokován
* Poznámka: Po zadání administrátorského kódu se uživatelský kód resetuje na „1234“
* Poznámka: Jestliže se rozsvítí indikátor slabé baterie v vyměňte baterie
* Poznámka: Maximálně lze zadat 1 administrátorský a 1 uživatelský kód

**Změna a ukládání kódů**

1. Zadejte výchozí uživatelský kód „1234+OK“ nebo výchozí administrátorský kód „4321+OK“, následně zazní zvukový signál a rozsvítí se indikátor odemčení.
2. Zmáčkněte a držte tlačítko OK nejméně 2 vteřiny, indikátor odemčení se rozbliká, vložte nově zvolený kód, zmáčkněte OK a po zaznění zvukového signálu se heslo uloží.

* Poznámka: Heslo musí obsahovat 4-15 číslic. Administrátorský a uživatelský kód nesmí být stejný.

**Nastavení FREE režimu**

Zapnutí FREE režimu

1. Zadejte administrátorský kód + OK. Zazní zvukový signál a indikátor odemčení se rozsvítí
2. Zmáčkněte OK po dobu nejméně 2 vteřin, indikátor odemčení se rozbliká a znovu zmáčkněte OK
3. Zajde kód „44+OK“, jakmile uslyšíte zvukový signál, FREE režim je aktivní

Ve zkratce: *: Admin + OK + OK (2vteřiny) + OK + 44 + OK*

Nastavení dočasného kódu

1. Zmáčkněte OK indikátor odemčení se rozbliká
2. Vložte nově zvolený kód, který musí obsahovat nejméně 4 a nejvíce 15 číslic
3. Zmáčkněte OK a jakmile zazní zvukový signál, kód je uložen do paměti
4. Tento kód je platný pro 1x uzamčení popř odemčení a uzamčení v případě zamknuté skřínky

POZOR :

* + - * v případě nezadání dočasného kódu a uzamčení zámku lze otevřít zámek tím, že nastavíme dočasný kód a zámek otevřeme.
* Indikátor zámku bliká v případě zadaného dočasného kódu

Vypnutí FREE režimu

1. Zadejte administrátorský kód + OK. Zazní zvukový signál a indikátor odemčení se rozsvítí
2. Zmáčkněte OK po dobu nejméně 2 vteřin, indikátor odemčení se rozbliká a znovu zmáčkněte OK
3. Zadejte kód „43+OK“, jakmile uslyšíte zvukový signál, free režim je deaktivován

Ve zkratce : *: Admin + OK + OK (2vteřiny) + OK + 43 + OK*

**Zapnutí a vypnutí funkce falešného kódu**

1. Zadejte administrátorský kód + OK. Zazní zvukový signál a indikátor odemčení se rozsvítí
2. Zmáčkněte OK po dobu nejméně 2 vteřin, indikátor odemčení se rozbliká a znovu zmáčkněte OK
3. Zajde kód „42+OK“, jakmile uslyšíte zvukový signál, falešný kód je aktivní
4. Pro vypnutí falešného kódu opakujte kroky 1 – 3, avšak místo vložení zapínacího kódu „42+OK“ zadejte „41+OK“.

*Ve zkratce zap. fake pin: Admin + OK + OK (2vteřiny) + OK + 42 + OK*

* Poznámka: Funkce falešného kódu znamená, že můžete zadat jakékoliv číslo před nebo po zadání skutečného kódu, abyste zabránili prozrazení skutečného kódu. Maximálně však 16 číslic

**Popis dalších funkcí:**

1. Restart do továrního nastavení

Stiskni na 2 vteřiny tlačítko reset

1. Indikace slabé baterie

Jestliže se rozsvítí indikátor slabé baterie, vyměňte co nejdříve baterie. V opačném případě přestane zámek fungovat

1. Automatický alarm bude aktivován, jestliže se 4x zadá špatný kód.
2. Mechanický laserový klíč může být použit pro nouzové otevření

**Řešení problémů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problém | Možná příčina problému | Řešení problému |
| Když vložíte heslo a zvukový signál zazní 2x | Nízké napětí baterií | Vyměňte baterie |
| Když vložíte heslo a zvukový signál zazní 1x, zámek nemůže být otevřen | Ovládací kolečko není ve správné poloze | Otočte kolečko do správné pozice |
| Během mačkání číslic není slyšet zvuk, ale zámek lze otevřít | Indikátor zvuku je rozbitý | Vyměňte zvukový indikátor |

**Rozměry pro montáž:**

